**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

***Аеродроми Србије д.о.о. Ниш***

***Ваздухопловаца 24, Ниш***

**ЈАВНА НАБАВКА – добра – Опрема за преглед обезбеђивања**

**Јавна набавка велике вредности**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2020**

**јул, 2020. године**

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и „Сл. гласник РС” бр. 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4038/2020 од 29.06.2020. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4038-1/2020 од 29.06.2020. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку Опреме за преглед обезбеђивања**

**бр. 26/2020, која се спроводи у отвореном поступку**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поглавље** | **Назив поглавља** | **Страна** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 17 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 22 |
| VI | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ | 30 |
| VII | Модел уговора | 46 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 58 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 59 |
| X | Образац изјава о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона | 60 |
| XI | Образац меничног писмa-овлашћења за озбиљност понуде | 61 |
| XII | Образац меничног писмa-овлашћења за добро извршење посла | 62 |
| XIII | Образац меничног писмa-овлашћења за отклањањ грешака у гарантном року | 63 |
| XIV | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊИВАЊУ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА НАВЕДЕНИХ У ОПИСУ ДОБАРА ПРЕДВИЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У ПОГЛАВЉУ II | 64 |

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Аеродроми Србије д.о.о. Ниш

Адреса: Улица ваздухопловаца 24, 18 000 Ниш.

Интернет страница [www.aerodromisrbije.rs](http://www.aerodromisrbije.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.**26/2020** је добро – Опрема за преглед обезбеђивања;

**4. Контакт (лице или служба)**

Лице (или служба) за контакт у вези: техничке документације:

Живојин Тасић [ztasic@nis-airport.com](mailto:ztasic@nis-airport.com),

Закона о јавним набавкама: Лидија Костић, [lkostic@nis-airport.com](mailto:lkostic@nis-airport.com)

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. **26/2020** су добра – Опрема за преглед обезбеђивања; Ознака из ОРН: *35000000 – сигурносна, ватрогасна, полицијска и одбрамбена опрема.*

**2. Партије**

Јавнанабавка је обликована по партијама.

**Партија 1 - Рендген уређај за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом;**

**Партија 2** - **Рендген уређај за преглед обезбеђивања предатог пртљага;**

**Партија 3 - Метал-детектор врата (МДВ) са тест узорцима;**

**Партија 4 – Ручни метал детектори са тест узорцима;**

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

**Партија 1 - Рендген уређај за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом**

Предмет набавке подразумева набавку Рендген уређаја за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом, са димензијама отвора тунела минимум 60cm x 40cm, са свим трошковима превоза, испоруке, монтаже, сервиса у гарантном року, у свему према карактеристикама и на начин дат у табели у наставку:

|  |
| --- |
| **Техничке карактеристике уређаја** |
| Аутоматско откривање опасних и забрањених предмета и материја и аутоматско детектовање експлозива у течностима |
| Стандард: минимум *EU LEDS standard 3 type C* (доставити копију сертификата *ECAC*-a, као доказ за испуњењеност стандарда) |
| Налази се на листи одобрених уређаја од стране *ECAC*-a |
| Могућност будуће надградње на *ECAC EDS Cabin Baggage C1* стандард |
| Димензије отвора тунела (минимум) 600 x 400mm |
| Максималне димензије уређаја (Дужина x Ширина x Висина)  2300mm – 2500mm x 1100mm – 1450mm x 1200mm – 1500mm |
| Тежина уређаја (максимум) 900kg |
| Висина покретне траке од 600 до 850mm |
| Брзина покретне траке (минимум) 0.2m/s |
| Максимална оптерећеност покретне траке160kg |
| Број генератора2 |
| Волтажа аноде генератора минимум 160kV |
| Истовремен приказ две слике (из два различита угла) на два различита монитора |
| Резолуција (детекција жице)  Стандард мин 39AWG  типично мин 40AWG |
| Продорност (челик)  Минимум 35mm  пожељно 37mm |
| Екстерна доза зрачења<1µSv/h |
| Без потребе загревања, одмах 100% спреман за рад |
| Загарантована сигурност филма до ISO 1600 (33DIN) |
| Напајање уређаја  100-240VAC +10%/-20%, 50-60Hz +-3Hz |
| Радна температура0-40̊C |
| Ниво буке< 70dB |
| Обавезне функције:  -Функција аутоматског обележавања сумњивих делова пртљага,  -Функција контрастне оптимизације слике,  -Електронска континуална зум функција,  -Review функција,  Слободно програмирајуће приоритетне функције |
| Функције за анализу слика:  -функција варирања или континуалне промене контраста  -функција приказа само органских материја  -функција приказа само неорганских материја  - функција са којом се побољшава контраст у делу слике где је велика апсорпција зрачења  - црно-бели приказ рендгенске слике  - функција приказивања рендгенске слике у негативу |
| Показатељи на монитору:  -датум /време,  -Бројач пртљага,  -Кориснички ИД оператера,  -Приказ оперативног режима рада |
| Koнекција преко USB 2.0 |
| Аутоматско меморисање прегледаних слика - архивирање (минимум 90.000 слика) |
| Најмање 3 прекидача за хитно заустављање (emergency stop). Један на управљачкој тастатури и по један на улазу и излазу тунела |
| Светлосни индикатори који показују када је уређај у функцији |
| Генератори се активирају сензором на уласку односно изласку из тунела (пролазом пртљага кроз тунел уређаја) |
| Интегрисано или екстерно UPS напајање |
| TIP библиотека за ручни пртљаг са минимум1000 слика, од тога:   * Минимум 250 различитих опасних предмета, сваки из више различитих углова. * Библиотека садржи следећи састав слика:   -65% IED (импровизоване експлозивне направе);  -15% ватрена оружја;  -15% ножеви;  -5% осталих недозвољених материја и средстава. |
| Приступ TIP систему уз помоћ лозинке |
| TIP систем приказује поруку оператеру када:   1. Када је оператер реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета 2. Када оператер није реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета 3. Када је оператер реаговао, а није било пројекције виртуелног приказа опасног предмета 4. При неуспелом покушају пројекције виртуелног приказа опасног предмета   Приликом приказивања поруке, иста не треба да прекрива приказ торбе или пошиљке на монитору (типично у дну приказа на монитору). Време трајања приказа поруке треба да буде подесиво. У случајевима под 1 и 2, порука се приказује заједно са виртуелним приказом опасног предмета. |
| Додатна опрема:  -Два Монитора 19”  Подесивa Ролер трака од мин 250цм на улазу у тунел  Подесивa Ролер трака мин 250цм на излазу из тунела |
| Стандардни тест узорак са одговарајућом посудом (за верификацију LEDS система) |
| Пратећа техничка документација на српском и енглеском језику:  *Opertors Manual*  *Supervisors manual* |
| Гаранција минимум 24 месеца (од дана пуштања у рад) |
| Уређај мора бити нов и произведен 2020. године |
| Уређај мора да испуњава важеће међународне стандарде у вези зрачења (ICRP 103, 21 CFR 1020.40, EURATOM Guidlines), што се доказује изјавом произвођача опреме(доставља се приликом подношења понудe) |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези безбедности употребе и електромагнетне компатибилности понуђеног уређаја (EC), што се доказује декларацијом о усаглашености произвођача (DoC) (доставља се приликом подношења понудe) |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези детекције, што се доказује копијом сертификата акредитационог тела, одобреног од стране ECAC (доставља се приликом подношења понудe) |
| Инсталација опреме, стручни преглед инсталиране опреме, калибрација, пуштање у рад уређаја на лицу места од стране овлашћених сервисера за ту опрему. |
| Теоретска и практична оператерска и супервизорска обука у трајању од најмање 2  дана, (за највише 20 особа).на лицу места на Аеродрому „Константин Велики“ у Нишу |

**Напомена: Техничке карактеристике понуђеног Рендген уређаја за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом мора да минимално садрже техничке карактеристике које захтева наручилац, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.**

**Доказивање испуњености тражених техничких карактеристика:**

* Понуђач доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике достављањем изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра (образац XIV конкурсне документације).
* Уз понуду понуђач може поред обавезне изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра доставити каталог произвођача или другу техничку документацију произвођача која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих горе наведених техничких услова;
* Понуда мора у свему да одговора захтевима дефинисаним од стране наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Уколико понуда не садржи напред наведена документа сматраће се неодговарајућом и неприхватљивом.

**Обавеза Понуђача:**

Изабрани понуђач је у обавези да, приликом испоруке добра, без надокнаде, изврши истовар, монтажу и обуку радника за руковање и одржавање рендген уређаја.

**Гарантни рок:**

Понуђач мора да понуди гарантни рок од минимум 24 месеца од тренутка пуштања у рад. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхваљива.

Време одазива од тренутка пријављивања квара не сме бити дуже од 48 сати. За интервенције које захтевају сервис у радионици (изван локације купца) у гарантном року, изабрани понуђач сноси све трошкове транспорта.

Обезбеђен сервис на територији Републике Србије са уградњом оригиналних резервних делова.

Редовни сервиси који ће се извршити по упутству произвађача од стране изабраног понуђача илињеговог овлашћеног сервисера у просторијама наручиоца, укључени су у цену у периоду гарантног рока.

Изабрани понуђач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року.

Изабрани понуђач је дужан да обезбеди сервис са уградњом оригиналних резервних делова.

**Обавезе изабраног понуђача приликом испоруке:**

Приликом испоруке добра изабрани понуђач је у обавези да достави Техничко упутство (Упутство за руковање и одржавање) на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми, Каталог резервних делова на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми као и писмену потврду да је рендген уређај исправан и припремљен за коришћење. Такође, изабрани понуђач је у обавези да изврши обуку запослених Наручиоца и изврши монтажу и пуштање у рад рендеген уређаја.

**Место испоруке**

Понуђач је дужан да прихвати да је место испоруке у току трајања Уговора: Седиште Наручиоца, Аеродром „Константин Велики“ Ниш, Улица ваздухопловаца 24, Ниш. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

**Партија 2 - Рендген уређај за преглед обезбеђивања предатог пртљага**

Предмет набавке подразумева набавку Рендген уређаја за преглед обезбеђивања предатог пртљага са отвором тунела минимум 100цм x100цм, са свим трошковима превоза, истовара, испоруке, обуке, сервиса у гарантном року, у свему према карактеристикама и на начин дат у табели у наставку:

|  |
| --- |
| **Техничке карактеристике** |
| Намена – рендген уређај са сликом из два угла (Dual View), намењен прегледу обезбеђивања предатог пртљага, као и робних и поштанских пошиљки мањих димензија. |
| Испуњава захтеве од стране ECAC из оба правца зрачења (погледа), употребом стандардног тест узорка (ECAC STP) |
| Испуњава захтеве од стране TSA за преглед обезбеђивања робе и поште (уређај мора бити на важећој TSA листи квалификованих рендгенских уређаја за контролу карго пошиљака (*TSA Air Cargo Screening Technology List (ACSTL)*) |
| Димензије тунела минимум  1000mm x 1000mm |
| Максималне димезије уређаја (дужина x ширина x висина)  3600 mm x  1800 mm x  2000 mm |
| Тежина уређаја (максимална) 1500kg |
| Висина траке уређаја < 760mm |
| Максимална оптерећеност траке (равномерно распоређена): минимално 190kg |
| Брзина покретне траке Мин 0,2 m/s |
| Број рендгенских генератора - 2 |
| Правац зрачења генератора   * Одоздо на горе * Са стране |
| Волтажа аноде (минимум) 160kv |
| Ниво буке<70dB |
| Приказ пројекције предмета на два различита монитора из два различита угла |
| Уређај 100% спреман, без загревања |
| Резолуција (детекција жице), из оба правца, употребом ECAC STP, постављањем тест кофера на покретну конвејер траку)  Мин 38 AWG (0,10mm), из оба правца (стандардно) |
| Продорност (челик), из оба правца, употребом ECAC STP, постављањем тест кофера на покретну конвејер траку,мин 35mm, из оба правца (стандардно) |
| Доза зрачења при прегледу≤ 3.5 µSv |
| Заштита филма ISO1600 (33 DIN) |
| Радна температура0 - 40̊ C |
| Влажност ваздуха  10 – 90%, без кондензације |
| Степен заштите система IP20 |
| Напајање 220V +/- 15%, 50-60Hz + 3Hz |
| **Обавезне функције:**  -Функција контрастне оптимизације слике,  -Аутоматска функција обележавања сумњивих делова пртљага (тешко продорних области високе абсорбције)  -Електронска континуална зум функција до мин 64x,  -Review funkcija, приказ најмање 8 претходно прегледаних слика  -Слободно програмирајуће приоритетне функције на управљачкој тастатури оператера |
| Показатељи на монитору:  -Датум / време,  -Бројач пртљага,  -Кориснички ИД оператера,  -Приказ оперативног режима рада |
| **Додатне оператерске функције за обраду рендгенске слике:**  -варирања или континуалне промене контраста**,**  **-**функција са којом се побољшава контраст у делу слике где је велика апсорпција зрачења,  -функција елиминације лаких или органских материјала са рендгенске слике,  -функција елиминације неорганских материјала са рендгенске слике,  -црно-бели приказ рендгенске слике**,**  -функција приказивања рендгенске слике у негативу |
| Уграђен систем пројекција слика претећих предмета намењен за обуку и контролу рада оператера (TIP-Threat Image Projection) |
| Приступ TIP систему помоћу шифре |
| Инсталирани TIP систем би тебало да прикаже поруку оператеру у следећим случајевима:  1) када је оператер реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета;  2) када оператер није реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета;  3) када је оператер реаговао, а није било пројекције виртуелног приказа опасног предмета; и  4) при неуспелом покушају пројекције виртуелног приказа опасног предмета који је оператер уочио.  Приликом приказивања поруке, иста не треба да прекриваприказ торбе или пошиљке на коју се односи.  Време приказа поруке подесиво.  У случајевима наведеним под а и б, порука треба да се приказује заједно са виртуелним приказом опасног предмета. |
| Уређај мора да има најмање три (3) тастера за хитно заустављање (*emergency stop*): један на управљачкој тастатури оператера и по jедан на улазу и излазу тунела уређаја |
| Рендген уређај има светлосне индикаторе, који показују када је генератор у функцији |
| Конекција преко USB 2.0 |
| Систем за архивирање (снимање) претходно прегледаних објеката, минимум 90.000 слика |
| Уграђена TIP библиотека забрањених и претећих предмета са минимум:  -1000 виртуелних приказа опасних предмета , од чега:  најмање 250 различитих опасних предмета, при чему сваки опасни предмет треба да буде снимљен из више различитих углова;  најмање 250 различитих виртуелних приказа предмета који су забрањени за Air Cargo транспорт, од којих:  100% импровизоване експлозивне направе (IED). |
| TIP Библиотека може да се ажурира и да се допуњава новим сликама |
| Додатна опрема:  -Монитори: мин 21” (2kom)  -UPS Уређај за непрекидно напајање ел.енергијом и корекцију напона  -Стандардна тест торба за конвенционални рендген уређај за предати пртљаг.  -Тест торба мора бити одобрена од стране „ECAC”.  -Моторизована Ролер трака дужине од мин 100 цм на улазу у тунел која повезује трнспортну траку долазећег пртљага и прихватну траку рендген уређаја. Трака мора да има могућност подешавања у односу на напред наведене траке, за рад под угом до 45 степени.  -Подесивa Ролер трака мин 250 цм на излазу из тунела |
| Техничко упутство за употребу и одржавање уређаја, Оператерско упутство, Упутство за супервизоре, у по 2 примерка, на српском / енглеском језику |
| Теоретска и практична обука оператера, укључујући и практичну обуку за рад на предметном уређају (за највише 20 особа).  Теоретска и практична обука за супервизоре |
| Гарантни рок минимум 24 месеца од тренутка пуштања у рад |
| Уређај мора бити нов и произведен 2020. године |
| Уређај мора да испуњава важеће ЕУ стандарде у вези зрачења  (ICRP 103, 21 CFR 1020.40, EURATOM Guidlines или еквивалент), што се доказује изјавом произвођача опреме(доставља се приликом подношења понудe) |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези детекције, што се доказује копијом сертификата акредитационог тела, одобреног од стране ECAC(доставља се приликом подношења понудe) |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези безбедности употребе и електромагнетне компатибилности понуђеног уређаја (EMC), што се доказује декларацијом о усаглашености произвођача (DoC) (доставља се приликом подношења понудe) |

**Напомена: Техничке карактеристике понуђеног Рендген уређаја за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом мора да минимално садрже техничке карактеристике које захтева наручилац, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.**

**Доказивање испуњености тражених техничких карактеристика:**

* Понуђач доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике достављањем изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра (образац XIV конкурсне документације).
* Уз понуду понуђач може поред обавезне изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра доставити каталог произвођача или другу техничку документацију произвођача која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих горе наведених техничких услова;
* Понуда мора у свему да одговора захтевима дефинисаним од стране наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Уколико понуда не садржи напред наведена документа сматраће се неодговарајућом и неприхватљивом.

**Обавеза Понуђача:**

Изабрани понуђач је у обавези да, приликом испоруке добра, без надокнаде, изврши истовар, монтажу и обуку радника за руковање и одржавање рендген уређаја.

**Гарантни рок:**

Понуђач мора да понуди гарантни рок од минимум 24 месеца од тренутка пуштања у рад. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхваљива.

Време одазива од тренутка пријављивања квара не сме бити дуже од 48 сати. За интервенције које захтевају сервис у радионици (изван локације купца) у гарантном року, изабрани понуђач сноси све трошкове транспорта.

Обезбеђен сервис на територији Републике Србије са уградњом оригиналних резервних делова.

Редовни сервиси који ће се извршити по упутству произвађача од стране изабраног понуђача илињеговог овлашћеног сервисера у просторијама наручиоца, укључени су у цену у периоду гарантног рока.

Изабрани понуђач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року.

Изабрани понуђач је дужан да обезбеди сервис са уградњом оригиналних резервних делова.

**Обавезе изабраног понуђача приликом испоруке:**

Приликом испоруке добра изабрани понуђач је у обавези да достави Техничко упутство (Упутство за руковање и одржавање) на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми, Каталог резервних делова на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми као и писмену потврду да је рендген уређај исправан и припремљен за коришћење. Такође, изабрани понуђач је у обавези да изврши обука запослених Наручиоца и изврши монтажу и пуштање у рад рендеген уређаја.

**Место испоруке**

Понуђач је дужан да прихвати да је место испоруке у току трајања Уговора: Седиште Наручиоца, Аеродром „Константин Велики“ Ниш, Улица ваздухопловаца 24, Ниш. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

**Партија 3 - Метал-детектор врата (МДВ) са тест узорцима**

|  |
| --- |
| **Техничке карактеристике уређаја** |
| МДВ реагују на одређене металне предмете појединачно или у комбинацији |
| МДВ поседују визуелне и звучне аларме |
| МДВ поседују визуелни индикатор који показује када је опрема у функцији |
| МДВ поседују звучни индикатор уколико дође до престанка напајања електричном енергијом |
| Код појаве аларма истовремено се активирају и звучни и визуелни аларми. |
| Звук аларма минимум 85db мерено на растојању од 1m |
| Средства за подешавање осетљивости МДВ и других параметара заштићена физички и додатно лозинком са минимум 4 карактера. |
| Минимум 2 нивоа приступа преко лозинке |
| Могућност додатног подешавања осетљивости у различитим зонама. |
| Могућност подешавања интензитета звучног аларма. |
| Визуелни показатељи на сва 4 угла МДВ (два на улазу, два на излазу. Лево и десно) у читавој висини отвора МДВ који јасно приказују у којој зони се налази забрањени предмет. |
| Производе звучни и визуелни сигнал по одређеном проценту лица која пролазе кроз МДВ, а не носе забрањене предмете („рандом аларм“). |
| Могућност подешавања процента „рандом аларма” у опсегу од 0 – 100% |
| Уређај поседује бројач колико је лица прошло кроз отвор МДВ, посебно за један и други смер проласка |
| МДВ реагују на предмет независно у ком се делу унутар МДВ предмет налази. |
| Висок ниво толеранције на друге изворе сметњи. |
| МДВ имају способност аутоматског подешавања при инсталацији (*„self installation”*) у односу на околину. |
| МДВ поседују способност аутоматске калибрације без потребе за додатном рекалибрацијом и превентивним сервисима |
| МДВ поседују способност само-дијагностике која сигнализира када врата нису исправна. |
| Минимум 20 различитих зона по вертикали у целој висини отвора МДВ. |
| Минимум 3 хоризонталне зоне  (лева, централна и десна) |
| МДВ испуњавају минимум *EU standard 2* који се користи у цивилном ваздухопловству, што се доказује изводом / извештајем акредитоване ECAC лабараторије о испуњености ECAC стандарда (доставља се приликом подношења понудe) |
| МДВ омогућавају одабир стандарда без потребе за додатним подешавањима. |
| МДВ имају могућност умрежавања и праћења стања уређаја у реалном времену |
| Интегрисана МДВ камера, са могућношћу снимања, складиштења и накнадног прегледавања видео записатоком проласка кроз МДВ, са информацијама интензитета аларма током проласка кроз МДВ |
| Централизовано праћење и снимање свих пролазака/транзита, уз могућност аутоматског приказа последњег активираног аларма, са детањним информацијама о разлогу и нивоу аларма, као и аутоматско извештавањеу вези свих транзита и аларма. |
| МДВ имају могућност надоградње додатне опреме у циљу детекције забрањених и радиоактивних материјала. |
| Минималне унутрашње димензије уређаја ( Ширина x Висина) 70цм x 200цм |
| МДВ имају могућност постављања камере која снима проласке кроз иста |
| Напајање 100-240V -10/+15% |
| Рад на температури -20 до +70 ºC |
| Рад без кондензације при влажности од 0-90% |
| Интегрисано или екстерно UPS напајање |
| Додатна опрема:   * Уз свака МДВ по један стандардни тест узорак (*standard test piece*) за верификацију усаглашености уређаја са *ECAC standard 2* * Интегрисана камера за снимање видео записа током проласка кроз МДВ, са пратећом software пакетом и додатном опремом * Сет стандардних тест предмета (Test samples kit) који садржи више различитих стандардизованих тест предмета за проверу важећих стандарда у цивилном ваздухопловству (минимум садржи ECAC standard 1,2 и 3). Уз сет долази и детањно упутство за процедуру верификације као и сертификат да су предмети стандардизовани. |
| Упутство за употребу и техничко упутство на енглеском и српском језику |
| Гаранција минимум 24 месеца  (од дана пуштања у рад) |
| МДВ морају бити нова, некорићена и произведена 2020. године. |
| МДВ морају бити безбедна по здравље лица и нешкодљива за носиоце пејсмејкера, апарата за срце, дефибрилатора, неуролошких стимулатора и сл.  Као доказ приликом подношења понуда доставити:   * Сертификат о усаглашености (*Decleration of conformity*) за понуђени уређај, издат од стране произвођача, у вези нешкодљивости излагања лица електромагнетном зрачењу и Сертификат o електромагнетној компатибилности производа (*CE-EMC*) са преводом на српски језик. * Сертификат о безбедности производа издат од акредитоване лабораторије за испитивање електро-магентног зрачења у ЕУ, са преводом на српски језик. |
| Инсталација опреме, стручни преглед инсталиране опреме, калибрација, пуштање у рад уређаја на лицу места од стране овлашћених сервисера за ту опрему. |
| Теоретска и практична обука оператера, укључујући и практичну обуку за рад на предметном уређају (за највише 50 особа).  Теоретска и практична обука за супервизоре |
| Приликом инсталације и калибрације опреме на позицији коју одреди купац, понуђач је у обавези да изврши верификацију стандарда у складу са траженим EУ стандардом у погледу нивоа осетљивости и детекције.  На основу верификације издаје извештај о верификацији и калибрацији МДВ који садржи серијски број МДВ, датум, време и локацију на којој су постављена, као и да ли испуњавају стандард 2. |

**Доказивање испуњености тражених техничких карактеристика:**

* Понуђач доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике достављањем изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра (образац XIV конкурсне документације).
* Уз понуду понуђач може поред обавезне изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра доставити каталог произвођача или другу техничку документацију произвођача која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих горе наведених техничких услова;
* Понуда мора у свему да одговора захтевима дефинисаним од стране наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. понуда биће одбијена као неодговарајућа.

**Обавеза Понуђача:**

Изабрани понуђач је у обавези да, приликом испоруке добра, без надокнаде, изврши истовар, монтажу и обуку радника за руковање и одржавање уређаја.

**Гарантни рок:**

Понуђач мора да понуди гарантни рок од минимум 24 месеца од тренутка пуштања у рад. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхваљива.

Време одазива од тренутка пријављивања квара не сме бити дуже од 48 сати. За интервенције које захтевају сервис у радионици (изван локације купца) у гарантном року, изабрани понуђач је у обавези да обезбеди заменски уређај истих или бољих карактеристика и сноси све трошкове транспорта.

Обезбеђен сервис на територији Републике Србије са уградњом оригиналних резервних делова.

Редовни сервиси који ће се извршити по упутству произвађача од стране изабраног понуђача илињеговог овлашћеног сервисера у просторијама наручиоца, укључени су у цену у периоду гарантног рока.

Изабрани понуђач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року.

Изабрани понуђач је дужан да обезбеди сервис са уградњом оригиналних резервних делова.

**Обавезе изабраног понуђача приликом испоруке:**

Приликом испоруке добра изабрани понуђач је у обавези да достави Техничко упутство (Упутство за руковање и одржавање) на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми, Каталог резервних делова на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми као и писмену потврду да је уређај исправан и спреман за коришћење. Такође, изабрани понуђач је у обавези да изврши обуку запослених Наручиоца и изврши монтажу и пуштање у рад метал-детекторских врата у периоду који одговара купцу.

**Место испоруке**

Понуђач је дужан да прихвати да је место испоруке у току трајања Уговора: Седиште Наручиоца, Аеродром „Константин Велики“ Ниш, Улица ваздухопловаца 24, Ниш. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

**Партија 4 – Ручни метал детектори са тест узорцима**

|  |
| --- |
| Техничке карактеристике уређаја |
| Потпуно мобилан метал-детектор |
| Напајање преко пуњивих батерија |
| Пуњиве батерије комерцијално доступне  (АА, ААА, 9V и сл.) |
| Реагује на предмете који садрже гвожђе али и друге легуре метала |
| Звук аларма се јавља када се детектором пређе преко предмета без кашњења |
| Врсте аларма: звук, визуелни, вибрација |
| Визуелни показатељ да је уређај у функцији |
| Визуелни показатељ стања батерије |
| Визуални показатељ радног режима |
| Могућност подешавања осетљивости уређаја |
| Висок ниво толеранције на друге изворе сметњи |
| Максималне димензије уређаја (Дужина x Ширина x Висина) 400x100x50mm |
| Уређај са батеријом није тежи од 450 грама |
| Напајање/пуњач са исправљачем 100-240V, 50-60Hz са каблом.  ( EU стандард или одговарајући адаптер) |
| Уз уређај се добија стандардни тест узорак за проверу стандарда уређаја |
| Упутство за употребу и техничко упутство на енглеском и српском језику |
| Гаранција минимум 24 месеца  (од дана пуштања у рад) |
| Уређаји морају бити нови и произведеин у 2020. години |
| Инсталација опреме, стручни преглед инсталиране опреме, калибрација, пуштање у рад уређаја на лицу места од стране овлашћених сервисера за ту опрему. Писани извештај о исправности и пуштању у рад уређаја. |
| Теоретска и практична обука оператера, укључујући и практичну обуку за рад на предметном уређају (за највише 50 особа).  Теоретска и практична обука за супервизоре |

**Доказивање испуњености тражених техничких карактеристика:**

* Понуђач доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике достављањем изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра (образац XIV конкурсне документације).
* Уз понуду понуђач може поред обавезне изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра доставити каталог произвођача или другу техничку документацију произвођача која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих горе наведених техничких услова;
* Понуда мора у свему да одговора захтевима дефинисаним од стране наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. понуда биће одбијена као неодговарајућа.

**Гарантни рок:**

Понуђач мора да понуди гарантни рок од најмање 24 месеци од дана пуштања у рад уређаја.

Особље задужено за инсталацију и одржавање уређаја сертификовано од стране произвођача опреме.

Понуђач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.

**Обавеза Понуђача:**

Изабрани понуђач је у обавези да, приликом испоруке добра, без надокнаде, изврши истовар, монтажу и обуку радника за руковање и одржавање рендген уређаја.

**Обавезе изабраног понуђача приликом испоруке:**

Приликом испоруке добра изабрани понуђач је у обавези да достави упутство за оператере, и техничко упутство, на енглеском и српском језику.

**Захтеви у погледу квалитета односно технички прописи и стандарди које уређаји морају да испуњавају**

Изабрани понуђач је дужан да достави:

-Сертификат о извршеној калибрацији уређаја од стране произвођача.

**ВАЖНА НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ**

**Опрема за обављање прегледа обезбеђивања која се инсталира након  1. октобра 2020. године, мора да има ознаку „печат ЕУ“ или „печат ЕУ (у поступку)“ у складу са одредбама Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству Републике Србије (члан 221.Закона о ваздушном саобраћају РС).**

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ред.број*** | ***Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама*** | | | | | |
| ***1.*** | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);* | | | | | |
|  | Доказ за правна лица | | | | | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
| Доказ за предузетникe | | | | | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
| Доказ за физичка лица | | | | | Физичка лица не достављају овај доказ |
| ***2.*** | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре члана 75. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама.  **Доказ не може бити старији од два месеца од отварања понуда.** | | | | | |
|  | Доказ за правна лица | 1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала.  Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). **Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.** | | | | |
| Доказ за предузетнике | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). | | | | |
| Доказ за физичка лица | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). | | | | |
| ***3.*** | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији члан. 75. ст. 1. тач. 4 Закона о јавним набавкама.  **Доказ не може бити старији од два месеца од отварања понуда.** | | | | | |
|  | Доказ за правна лица | | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације | | | |
| Доказ за предузетнике | | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације | | | |
| Доказ за физичка лица | | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације | | | |
| ***4.*** | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама. | | | | | |
|  | Начин доказивања овог услова је исти за правна, физичка лица и предузетнике | | | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. | | |
| ***5.*** | **(за партију 1 и 2)**  1. 1. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1. тач.5 Закона о Јавним набавкама**)** –да има важеће лиценце за обављање радијационе делатности са изворима јонизујућих зрачења и то:  1.1. за промет уређаја који производе јонизујућа зрачења са складиштењем и  1.2. за сервисирање уређаја који производе јонизујуће зрачење.  Лиценце мора да буду издате од стране Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије | | | | | |
|  | Начин доказивања овог услова је исти за правна, физичка лица и предузетнике | | | | **Лиценце које понуђач доставља могу да буду у виду неоверене копије и мора да буду важеће.** | |
| ***5.1*** | **(за све партије)**  2. Понуђач мора имати дозволу регулаторног тела у РС у вези вршења послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника (издате од стране МУП РС) | | | | | |
|  | Начин доказивања овог услова је исти за правна, физичка лица и предузетнике | | | | Достављање дозволе регулаторног тела у РС у вези вршења послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од стране МУП РС, која мора бити важећа. | |

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ред.број*** | ***Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама*** | | |
| ***1.*** | Понуђач мора да располаже неопходним **пословним капацитетом** за предметну јавну набавку.Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева :   * 1. Да је понуђач произвођач понуђеног добра или да је овлашћен од стране произвођача за продају и сервис добра које је предмет ове јавне набавке (за све партије); * 2. Да је произвођач/понуђач у последње три године пре дана објављивања јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио минимум три рендген уређаја у најмање два пута већој вредности од вредности понуде;(за партију 1 и 2) * 3.Да је произвођач/понуђач у последње три године пре дана објављивања јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио минимум три уређаја у најмање два пута већој вредности од вредности понуде;(за партију 3 и 4) * 4.Произвођач поседује важећи сертификат ИСО 9001 (за све партије) | | |
|  | Доказ | | Доказ за испуњеност услова 1.   * Уколико је понуђач произвођач понуђеног добра доставља изјаву понуђача да је произвођач понуђеног добра (Уколико је изјава на страном језику доставља и превод на српски језик); * Уколико понуђач није произвођач понуђеног добра доставља оригинал овлашћења произвођача којим се потврђује да је понуђач овлашћен за продају и сервис добра које је предмет ове јавне набавке. (Уколико је овлашћење на страном језику доставља и оверен превод на српски језик)   Доказ за испуњеност услова 2.   * Потврду купаца о пријему рендген уређаја са назначеним добрима који су исти предмету набавке, износима, датумима, потписима и печатима купаца или изјава произвођача/понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, о броју испоручених рендген уређаја у последње три године;   Доказ за испуњеност услова 3.   * Потврду купаца о пријему уређаја са назначеним добрима који су исти предмету набавке, износима, датумима, потписима и печатима купаца или изјава произвођача/понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, о броју испоручених уређаја у последње три године;   Доказ за испуњеност услова 4.   * сертификат важећег ИСО 9001СЕ издат од Акредитоване установе |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | ***( за све партије)***  Понуђач мора да располаже неопходним **кадровским капацитетом** за предметну јавну набавку.Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева :   * Да понуђач има минимум 2 сервисера запослена или радно ангажована (по основу уговора о делу, уговора о привремено повременим пословима или уговора о допунском раду) који су сертификовани од стране произвођача понуђених добара и који имају важеће лиценце за физичка лица издате од стране МУП РС за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника. | | |
|  | Доказ | Испуњеност овог услова Понуђач доказује достављањем:  За минимум 2 (два) сервисера потребно је доставити:  - Копију уговора о раду или радном ангажовању (уговор о делу, уговор о привремено повременим пословима, уговор о допунском раду) или  - Копију одговарајуће пријаве на пензијско инвалидско осигурање  - Копију сертификата издатог од стране произвођача понуђених добара  - Копију важеће лиценце за физичка лица издате од стране МУП РС за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника. | |

* + Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове испуњавају заједно.

* + Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази**: На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1) доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН

– интернет страница Агенције за привредне регистре, линк Понуђачи

www.apr.gov.rs/Регистри/Регистарпонуђача.aspx

2) извод из регистра надлежног органа: извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs - линк Регистри

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.цт.1.тач.1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

***V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, име и презиме особе за контакт и број телефона.

Понуда се доставља на адресу наручиоца “Аеродроми Србије”д.о.о. Ниш, Ваздухопловаца бр. 24 Ниш,са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** добра –  **Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију/е бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **20.08.2020.годинедо 12.00 часова*.*** Јавно отварање понуде биће одржано последњег дана рока за подношење понуда, односно до **20.08.2020.године** у **12.30 часова,** на адреси у Нишу, у улици Ваздухопловаца 24, а обавиће је Комисија наручиоца. Представници понуђача који ће учествовати у поступку отварања дужни су да, пре почетка поступка јавног отварања понуда, наручиоцу предају писана пуномоћја којим доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

1. Документација којом се доказује испуњеност обаезних и додатних услова (упутство дато у обрасцу IV конкурсне документације);

2. Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број IX; (У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом);

3. Образац понуде са структуром цене (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VI;

4. Модел уговора, (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VII;

5. Споразум о заједничком извршењу набавке, уколико се доставља заједничка понуда;

6. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1.и 2. Закона

7. Средства обезбеђења прописна Конкурсњном документацијом

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу “Аеродроми Србије”д.о.о.Ниш, Ваздухопловаца бр. 24 Ниш са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **добра – Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију/е бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку добра** – **Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију/е бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку добра** – **Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију/е бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Измена и допуна понуде за јавну** **набавку добра** – **Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију/е бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_- НЕ ОТВАРАТИ”**.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, име и презиме особе за контакт и број телефона.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац може раскинути уговор.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Наручилац ће плаћања вршити у року који не дужем од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

***8.2.*** Захтев у погледу места и рок испоруке

Место испоруке је адреса седишта Наручиоца, Улица ваздухопловаца 24, Ниш

Рок испоруке **за партију 1 и 4** не може бити дужи од 45 дана од дана закључења Уговора

Рок испоруке **за партију 2 и 3** не може бити дужи од 60 дана од дана закључења Уговора.

**8.3.** Захтев у погледу рока важења понуде.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

***10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија, Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, http://www.poreskauprava.gov.rs/.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, http://www.sepa.gov.rs/, и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, 11000 Београд, http://www.mpzzs.gov.rs//home.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-24, 11000 Београд, http://www.minrzs.gov.rs/.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да, уз потписан уговор, достави меницу за добро извршење посла. Уз бланко сопствену меницу оверену печатом и потписом лица овлашћеног за заступање изабрани понуђач мора наручиоцу доставити и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС (оверени захтев за регистрацију менице), копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % вредности уговора без ПДВ. Уколико понуђач не достави меницу у датом року сматраће се да је одустао од потписивања уговора и уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана потписивања уговора. Меница ће бити активирана у случају да понуђач не поштује уговорне обавезе.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**13. *ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца [lkostic@nis-airport.com](mailto:lkostic@nis-airport.com) или факсом на број: (**0)18 4583 003**, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде сваког радног дана од понедељка до петка у времену од 08:00 до 15:00.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,бр. **26/2020** – **Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију/е бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**14. *ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. *ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА (за све партије)***

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**17. *ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ***

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико, ни након примене наведеног резервног критеријума, није могуће донети Одлуку о додели Уговора Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

**18. *ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА***

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде *(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона)*  као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

**19. *КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20. *НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, (односно оквирног споразума) у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: [lkostic@nis-airport.com](mailto:lkostic@nis-airport.com) или факсом на број : (**0)18 4583 003** или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу оквирног споразума), и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (а пет дана у поступку доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања као и након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара.

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

**21. *РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН***

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Изабрани понуђач је у обавези да потисан уговор достави наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана пријема истог, у супротном ће се сматрати да је одустао од потписивања и уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе.

**22. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА**

Понуђачи приликом сачињавања понуде нису у обавези на употребу печата.

**23.** ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

***I Понуђач је дужан да у понуди достави:***

***Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде*** и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **60** дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

***II Изабрани понуђач је дужан да достави:***

***Бланко сопствену меницу за добро извршење посла -*** *Изабрани понуђач се обавезује да* ***у року од 7 дана од дана закључења уговора****, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.*

*Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.*

***III******Изабрани понуђач је дужан да достави:***

***Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року -*** *Изабрани понуђач се обавезује да* ***у тренутку испоруке добра****, преда наручиоцу бланко сопствену меницу* ***за отклањање грешака у гарантном року*** *са меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најамање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока рока .*

*Наручилац ће уновчити меницу за* ***за отклањање грешака у гарантном року*** *у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.*

***VIа ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ***

Понуда за јавну набавку чији је предмет **Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију 1 – Рендген уређај за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом;**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | | **ОПИС** | | | | | **Јединица мере** | **Количина** | | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | |
|  | | **1** | | | | | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | | Рендген уређај за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом | | | | | комад | 1 | |  |  | |
| 2 | | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а** на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) . | | | | |  | | | | | |
| **ИЗНОС ПДВ-а** | | | | |  | | | | | |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом** на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) . | | | | |  | | | | | |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  | |
| Рок важења понуде | | | | | | | |  | | |
| Рок и начин плаћања (не дужи од 45 дана од  дана пријема исправне фактуре) | | | | | | | |  | | |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 45 дана) | | | | | | | |  | | |
| Место и адреса овлашћеног сервиса на територији Републике Србије | | | | | | | |  | | |
| Гарантни рок | | | | | | | |  | | |
| Место и начин испоруке | | | | | | | | Улица ваздухопловаца 24, Ниш | | |

Потпис и печат понуђача

Датум Понуђач

М.П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 4. уписати колико износе јединичне ценe;

- У колони 5. уписати колико износи укупна цена за тражени рендген уређај и то тако што ће се помножити јединична цена (која је наведенњ у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);

- у реду бр.2 понуђач попуњава: „укупно без ПДВ-а, износ ПДВ-а, укупно са ПДВ-ом)

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***VIб ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ***

Понуда за јавну набавку чији је предмет **Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију 2 – Рендген уређај за преглед обезбеђивања предатог пртљага;**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | | **ОПИС** | | | | | **Јединица мере** | **Количина** | | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | |
|  | | **1** | | | | | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | | Рендген уређај за преглед обезбеђивања предатог пртљага | | | | | комад | 1 | |  |  | |
| 2 | | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а** на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) . | | | | |  | | | | | |
| **ИЗНОС ПДВ-а** | | | | |  | | | | | |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом** на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) . | | | | |  | | | | | |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| Рок важења понуде | | | | | | | |  | | |
| Рок и начин плаћања (не дужи од 45 дана од  дана пријема исправне фактуре) | | | | | | | |  | | |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 60 дана) | | | | | | | |  | | |
| Место и адреса овлашћеног сервиса на територији Републике Србије | | | | | | | |  | | |
| Гарантни рок | | | | | | | |  | | |
| Место и начин испоруке | | | | | | | | Улица ваздухопловаца 24, Ниш | | |

Потпис и печат понуђача

Датум Понуђач

М.П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 4. уписати колико износе јединичне ценe;

- У колони 5. уписати колико износи укупна цена за тражени рендген уређај и то тако што ће се помножити јединична цена (која је наведенњ у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);

- у реду бр.2 понуђач попуњава: „укупно без ПДВ-а, износ ПДВ-а, укупно са ПДВ-ом)

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***VIв ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ***

Понуда за јавну набавку чији је предмет **Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију 3 – Метал детектор врата (МДВ) са тест узорцима;**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | | **ОПИС** | | | | | **Јединица мере** | **Количина** | | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | |
|  | | **1** | | | | | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | | Метал детектор врата (МДВ) са тест узорцима | | | | | комад | 3 | |  |  | |
| 2 | | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а** на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) . | | | | |  | | | | | |
| **ИЗНОС ПДВ-а** | | | | |  | | | | | |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом** на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) . | | | | |  | | | | | |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| Рок важења понуде | | | | | | | |  | | |
| Рок и начин плаћања (не дужи од 45 дана од  дана пријема исправне фактуре) | | | | | | | |  | | |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 60 дана) | | | | | | | |  | | |
| Место и адреса овлашћеног сервиса на територији Републике Србије | | | | | | | |  | | |
| Гарантни рок | | | | | | | |  | | |
| Место и начин испоруке | | | | | | | | Улица ваздухопловаца 24, Ниш | | |

Потпис и печат понуђача

Датум Понуђач

М.П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 4. уписати колико износе јединичне ценe;

- У колони 5. уписати колико износи укупна цена за тражени рендген уређај и то тако што ће се помножити јединична цена (која је наведенњ у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);

- у реду бр.2 понуђач попуњава: „укупно без ПДВ-а, износ ПДВ-а, укупно са ПДВ-ом)

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***VIг ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ***

Понуда за јавну набавку чији је предмет **Опрема за преглед обезбеђивања, јн број 26/2020, за партију 4 – Ручни метал детектори са тест узорцима;**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | *Интернет странице на којој си подаци да понуђач испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке јавно доступни* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | | **ОПИС** | | | | | **Јединица мере** | **Количина** | | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | |
|  | | **1** | | | | | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | | Ручни метал детектори са тест узорцима | | | | | комад | 3 | |  |  | |
| 2 | | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а** на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) . | | | | |  | | | | | |
| **ИЗНОС ПДВ-а** | | | | |  | | | | | |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом** на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) . | | | | |  | | | | | |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| Рок важења понуде | | | | | | | |  | | |
| Рок и начин плаћања (не дужи од 45 дана од  дана пријема исправне фактуре) | | | | | | | |  | | |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 45 дана) | | | | | | | |  | | |
| Место и адреса овлашћеног сервиса на територији Републике Србије | | | | | | | |  | | |
| Гарантни рок | | | | | | | |  | | |
| Место и начин испоруке | | | | | | | | Улица ваздухопловаца 24, Ниш | | |

Потпис и печат понуђача

Датум Понуђач

М.П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 4. уписати колико износе јединичне ценe;

- У колони 5. уписати колико износи укупна цена за тражени рендген уређај и то тако што ће се помножити јединична цена (која је наведенњ у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);

- у реду бр.2 понуђач попуњава: „укупно без ПДВ-а, износ ПДВ-а, укупно са ПДВ-ом)

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***VII МОДЕЛИ УГОВОРА***

**УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ**

**Опрема за преглед обезбеђивања, партија 1 – Рендген уређај за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом**

**Закључен између:**

1. Аеродроми Србије д.о.о. Ниш, ул. Ваздухопловаца 24, Ниш које заступа директор, Михајло Здравковић, рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код банке Поштанска Штедионица, ПИБ 109362109, матични број 21168734 (у даљем тексту: Купац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:

Спроведен поступак јавна набавка број: **26/2020 чији је предмет „ Опрема за преглед обезбеђивања, партија 1 – Рендген уређај за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом“.**

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача заведена код Купца под бројем.............дана...............(попуњава Купац)

**Члан 1**.

Овим Уговором уређују се права, обавезе и одговорности Купца и Продавца у погледу купопродаје Рендген уређај за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе.

Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој спецификацији из Конкурсне документације (у даљем тексту: Техничка спецификација) и прихваћеној Понуди Продавца деловодни број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године (у даљем тексту: Понуда).

Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Продавац дао у Понуди.

Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара без ПДВ, на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ. на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP)

Уговорена цена је фиксна и непроменљива и обухвата све трошкове које Продавац има приликом реализације овог уговора.

**НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 3.**

Купац је дужан да Продавцу плати уговорену цену у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, а на основу документа који испоставља Продавац, а којим је потврђена испорука добара и након достављања 1 (jедне) менице за отклањање грешака у гарантном року у складу са Конкурсном документацијом и овим Уговором.

Под исправно исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање.

Исправно сачињена фактура и обострано потписани записник о квантитативном и квалитативном пријему представљају основ за плаћање уговорене цене.

**НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**Члан 4.**

Рок за испоруку добара је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора.

Опрема за обављање прегледа обезбеђивања која се инсталира након  1. октобра 2020. године, мора да има ознаку „печат ЕУ“ или „печат ЕУ (у поступку)“ у складу са одредбама Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству Републике Србије (члан 221.Закона о ваздушном саобраћају РС).

Продавац је дужан да у року из става 1. овог члана испоручи рендген уређај, да га постави на локацију у складу са упутством Купца, изврши све припремне радње неопходне за функционисање уређаја, повеже рендген уређај са рачунаром и пратећом рачунарском опремом, изврши монтажу и пусти рендген уређај у несметан рад.

Место испоруке: Аеродром Ниш, ул.Ваздухопловаца 24, Ниш.

Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања добара, и преноса до просторија Купца, као и сва потребна одобрења/решења надлежних органа за ову предметну јавну набавку падају на терет Продавца.

**Члан 5.**

Продавац је дужан да након испоруке добара, у седишту Купца спроведе теоретско-практичну обуку запослених лица (до 20 лица) код Купца, коришћењем симулатора рада рендген уређаја или на самом рендген уређају који је предмет понуде. Лице које врши обуку мора бити сертификовано од стране произвођача за пуштање у рад и обучавање на предметном рендген уређају.

Продавац је у обавези да за обучена лица Купца изда потврде о успешно завршеној обуци за рад на предметном рендген уређају.

Трошкови обуке обухваћени су ценом из члана 2. овог уговора.

**Члан 6.**

Уколико Продавац не испоручи добра у року одређеном у члану 4. став 1. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Купца, нити услед дејства више силе, дужан је да за сваки дан задоцњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 2,5% од укупне цене без ПДВ, с тим да укупан износ уговорне казне за задоцњење не може прећи 10% укупне цене без ПДВ из члана 2. став 2. овог уговора.

Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана истека уговореног рока испоруке и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене без ПДВ.

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете.

У случају да је кашњење у испоруци добара дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1. овог члана, Купац може раскинути уговор и наплатити депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла.

**КОНТРОЛА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА**

**Члан 7.**

Након испоруке добара, а приликом пријема добара, квалитативну и квантитативну контролу извршиће представник Купца, у присуству представника Продавца, о чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему, који обострано потписују представник Купца и Продавца.

Уколико се приликом испоруке добара установи било какав квантитативни или квалитативни недостатак, односно неисправност, Купац је дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га Продавцу, а Продавац се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету отклони најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Ако у року из става 2. овог члана Продавац не може да отклони недостатке констатоване у Записнику о рекламацији, Купац има право да наплати средство обезбеђења за добро извршење посла.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 8.**

У року од 7 дана од дана закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих

својих уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оверена печатом и потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ **10% од вредности уговора из члана 2.** без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.

Меницa се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца из овог уговора. Менице се не могу вратити Продавцу пре истека рока за испуњење обавеза, осим уколико је Продавац у целости испунио своје обавезе.

У тренутку испоруке добара, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оверена печатом и потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ *у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока рока*

**ГАРАНТНИ РОКОВИ**

**Члан 9.**

Гарантни рок за испоручена добра је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана пуштања у рад.

Продавац је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.

Продавац се обавезује да ће у току гарантног периода, након пријаве квара, извршити утврђивање квара и то у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сати (не може бити дужи од 48 сати) од пријаве квара од стране Купца.

Рок за отклањање квара је максимум 7 (седам) дана од дана утврђивања квара.

Продавац је дужан да у гарантном року обезбеди сервис са уградњом оригиналних резервних делова.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 10.**

Овај уговор се закључује на одређено време, и то до обостраног извршења уговорених обавеза.

**Члан 11.**

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни правни прописи.

**Члан 12.**

Евентуалне неспоразуме у примени овог Уговора стране ће решавати споразумно, а уколико се не споразумеју прихватају надлежност стварно надлежног суда у Нишу.

**Члан 13.**

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

**ПРОДАВАЦ КУПАЦ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Аеродроми Србије д.о.о. Ниш**

**директор**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Михајло Здравковић, мастер економиста**

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

**УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ**

**Опрема за преглед обезбеђивања, партија 2 – Рендген уређај за преглед обезбеђивања предатог пртљага**

**Закључен између:**

1. Аеродроми Србије д.о.о. Ниш, ул. Ваздухопловаца 24, Ниш које заступа директор, Михајло Здравковић, рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код банке Поштанска Штедионица, ПИБ 109362109, матични број 21168734 (у даљем тексту: Купац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:

Спроведен поступак јавна набавка број: **26/2020 чији је предмет „ Опрема за преглед обезбеђивања, партија 2 – Рендген уређај за преглед обезбеђивања предатог пртљага“.**

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача заведена код Купца под бројем.............дана...............(попуњава Купац)

**Члан 1**.

Овим Уговором уређују се права, обавезе и одговорности Купца и Продавца у погледу купопродаје Рендген уређај за преглед обезбеђивања предатог пртљага, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе.

Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој спецификацији из Конкурсне документације (у даљем тексту: Техничка спецификација) и прихваћеној Понуди Продавца деловодни број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године (у даљем тексту: Понуда).

Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Продавац дао у Понуди.

Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара без ПДВ, на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ. на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP)

Уговорена цена је фиксна и непроменљива и обухвата све трошкове које Продавац има приликом реализације овог уговора.

**НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 3.**

Купац је дужан да Продавцу плати уговорену цену у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, а на основу документа који испоставља Продавац, а којим је потврђена испорука добара и након достављања 1 (jедне) менице за отклањање грешака у гарантном року у складу са Конкурсном документацијом и овим Уговором.

Под исправно исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање.

Исправно сачињена фактура и обострано потписани записник о квантитативном и квалитативном пријему представљају основ за плаћање уговорене цене.

**НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**Члан 4.**

Рок за испоруку добара је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора.

Опрема за обављање прегледа обезбеђивања која се инсталира након  1. октобра 2020. године, мора да има ознаку „печат ЕУ“ или „печат ЕУ (у поступку)“ у складу са одредбама Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству Републике Србије (члан 221.Закона о ваздушном саобраћају РС).

Продавац је дужан да у року из става 1. овог члана испоручи рендген уређај, да га постави на локацију у складу са упутством Купца, изврши све припремне радње неопходне за функционисање уређаја, повеже рендген уређај са рачунаром и пратећом рачунарском опремом, изврши монтажу и пусти рендген уређај у несметан рад.

Место испоруке: Аеродром Ниш, ул.Ваздухопловаца 24, Ниш.

Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања добара, и преноса до просторија Купца, као и сва потребна одобрења/решења надлежних органа за ову предметну јавну набавку падају на терет Продавца.

**Члан 5.**

Продавац је дужан да након испоруке добара, у седишту Купца спроведе теоретско-практичну обуку запослених лица (до 20 лица) код Купца, коришћењем симулатора рада рендген уређаја или на самом рендген уређају који је предмет понуде. Лице које врши обуку мора бити сертификовано од стране произвођача за пуштање у рад и обучавање на предметном рендген уређају.

Продавац је у обавези да за обучена лица Купца изда потврде о успешно завршеној обуци за рад на предметном рендген уређају.

Трошкови обуке обухваћени су ценом из члана 2. овог уговора.

**Члан 6.**

Уколико Продавац не испоручи добра у року одређеном у члану 4. став 1. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Купца, нити услед дејства више силе, дужан је да за сваки дан задоцњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 2,5% од укупне цене без ПДВ, с тим да укупан износ уговорне казне за задоцњење не може прећи 10% укупне цене без ПДВ из члана 2. став 2. овог уговора.

Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана истека уговореног рока испоруке и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене без ПДВ.

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете.

У случају да је кашњење у испоруци добара дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1. овог члана, Купац може раскинути уговор и наплатити депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла.

**КОНТРОЛА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА**

**Члан 7.**

Након испоруке добара, а приликом пријема добара, квалитативну и квантитативну контролу извршиће представник Купца, у присуству представника Продавца, о чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему, који обострано потписују представник Купца и Продавца.

Уколико се приликом испоруке добара установи било какав квантитативни или квалитативни недостатак, односно неисправност, Купац је дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га Продавцу, а Продавац се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету отклони најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Ако у року из става 2. овог члана Продавац не може да отклони недостатке констатоване у Записнику о рекламацији, Купац има право да наплати средство обезбеђења за добро извршење посла.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 8.**

У року од 7 дана од дана закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих

својих уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оверена печатом и потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ **10% од вредности уговора из члана 2.** без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.

Меницa се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца из овог уговора. Менице се не могу вратити Продавцу пре истека рока за испуњење обавеза, осим уколико је Продавац у целости испунио своје обавезе.

У тренутку испоруке добара, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оверена печатом и потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ *у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока рока*

**ГАРАНТНИ РОКОВИ**

**Члан 9.**

Гарантни рок за испоручена добра је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана пуштања у рад.

Продавац је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.

Продавац се обавезује да ће у току гарантног периода, након пријаве квара, извршити утврђивање квара и то у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сати (не може бити дужи од 48 сати) од пријаве квара од стране Купца.

Рок за отклањање квара је максимум 7 (седам) дана од дана утврђивања квара.

Продавац је дужан да у гарантном року обезбеди сервис са уградњом оригиналних резервних делова.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 10.**

Овај уговор се закључује на одређено време, и то до обостраног извршења уговорених обавеза.

**Члан 11.**

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни правни прописи.

**Члан 12.**

Евентуалне неспоразуме у примени овог Уговора стране ће решавати споразумно, а уколико се не споразумеју прихватају надлежност стварно надлежног суда у Нишу.

**Члан 13.**

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

**ПРОДАВАЦ КУПАЦ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Аеродроми Србије д.о.о. Ниш**

**директор**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Михајло Здравковић, мастер економиста**

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

**УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ**

**Опрема за преглед обезбеђивања, партија 3 – Метал детектор врата (МДВ) са тест узорцима**

**Закључен између:**

1. Аеродроми Србије д.о.о. Ниш, ул. Ваздухопловаца 24, Ниш које заступа директор, Михајло Здравковић, рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код банке Поштанска Штедионица, ПИБ 109362109, матични број 21168734 (у даљем тексту: Купац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:

Спроведен поступак јавна набавка број: **26/2020 чији је предмет „ Опрема за преглед обезбеђивања, партија 3 – Метал детектор врата (МДВ) са тест узорцима“.**

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача заведена код Купца под бројем.............дана...............(попуњава Купац)

**Члан 1**.

Овим Уговором уређују се права, обавезе и одговорности Купца и Продавца у погледу купопродаје **Метал детектор врата (МДВ) са тест узорцима**, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе.

Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој спецификацији из Конкурсне документације (у даљем тексту: Техничка спецификација) и прихваћеној Понуди Продавца деловодни број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године (у даљем тексту: Понуда).

Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Продавац дао у Понуди.

Јединична цена по комаду је одређена у понуди и износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Укупна уговорена цена износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара без ПДВ-а, на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP)

Уговорена цена је фиксна и непроменљива и обухвата све трошкове које Продавац има приликом реализације овог уговора.

**НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 3.**

Купац је дужан да Продавцу плати уговорену цену у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, а на основу документа који испоставља Продавац, а којим је потврђена испорука добара и након достављања 1 (jедне) менице за отклањање грешака у гарантном року у складу са Конкурсном документацијом и овим Уговором.

Под исправно исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање.

Исправно сачињена фактура и обострано потписани записник о квантитативном и квалитативном пријему представљају основ за плаћање уговорене цене.

**НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**Члан 4.**

Рок за испоруку добара је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора.

Опрема за обављање прегледа обезбеђивања која се инсталира након  1. октобра 2020. године, мора да има ознаку „печат ЕУ“ или „печат ЕУ (у поступку)“ у складу са одредбама Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству Републике Србије (члан 221.Закона о ваздушном саобраћају РС).

Продавац је дужан да у року из става 1. овог члана испоручи 3 метал детектор врата, да их постави на локацију у складу са упутством Купца, изврши све припремне радње неопходне за функционисање уређаја, повеже метал детекторска врата са рачунаром и пратећом рачунарском опремом, изврши монтажу и пусти иста у несметан рад.

Место испоруке: Аеродром Ниш, ул.Ваздухопловаца 24, Ниш.

Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања добара, и преноса до просторија Купца, као и сва потребна одобрења/решења надлежних органа за ову предметну јавну набавку падају на терет Продавца.

**Члан 5.**

Продавац је дужан да након испоруке добара, у седишту Купца спроведе теоретско-практичну обуку за највише 50 запослених лица код Купца, на испорученим МДВ који су предмет понуде. Лице које врши обуку мора бити сертификовано од стране произвођача за пуштање у рад и обучавање на предметним МДВ.

Продавац је у обавези да за обучена лица Купца изда потврде о успешно завршеној обуци за рад на предметним МДВ.

Трошкови обуке обухваћени су ценом из члана 2. овог уговора.

**Члан 6.**

Уколико Продавац не испоручи добра у року одређеном у члану 4. став 1. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Купца, нити услед дејства више силе, дужан је да за сваки дан задоцњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 2,5% од укупне цене без ПДВ, с тим да укупан износ уговорне казне за задоцњење не може прећи 10% укупне цене без ПДВ из члана 2. став 2. овог уговора.

Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана истека уговореног рока испоруке и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене без ПДВ.

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете.

У случају да је кашњење у испоруци добара дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1. овог члана, Купац може раскинути уговор и наплатити депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла.

**КОНТРОЛА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА**

**Члан 7.**

МДВ морају бити безбедна по здравље лица и нешкодљива за носиоце пејсмејкера, апарата за срце, дефибрилатора, неуролошких стимулатора и сл.

Након испоруке добара, а приликом пријема добара, квалитативну и квантитативну контролу извршиће представник Купца, у присуству представника Продавца, о чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему, који обострано потписују представник Купца и Продавца.

Уколико се приликом испоруке добара установи било какав квантитативни или квалитативни недостатак, односно неисправност, Купац је дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га Продавцу, а Продавац се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету отклони најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Ако у року из става 2. овог члана Продавац не може да отклони недостатке констатоване у Записнику о рекламацији, Купац има право да наплати средство обезбеђења за добро извршење посла.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 8.**

У року од 7 дана од дана закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих

својих уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оверена печатом и потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ **10% од вредности уговора из члана 2.** без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.

Меницa се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца из овог уговора. Менице се не могу вратити Продавцу пре истека рока за испуњење обавеза, осим уколико је Продавац у целости испунио своје обавезе.

У тренутку испоруке добара, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оверена печатом и потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ *у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока рока*

**ГАРАНТНИ РОКОВИ**

**Члан 9.**

Гарантни рок за испоручена добра је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана пуштања у рад.

Продавац је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.

Продавац се обавезује да ће у току гарантног периода, након пријаве квара, извршити утврђивање квара и то у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сати (не може бити дужи од 48 сати) од пријаве квара од стране Купца. За интервенције које захтевају сервис у радионици (изван локације купца) у гарантном року, изабрани понуђач је у обавези да обезбеди заменски уређај истих или бољих карактеристика и сноси све трошкове транспорта.

Рок за отклањање квара је максимум 7 (седам) дана од дана утврђивања квара.

Продавац је дужан да у гарантном року обезбеди сервис са уградњом оригиналних резервних делова.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 10.**

Овај уговор се закључује на одређено време, и то до обостраног извршења уговорених обавеза.

**Члан 11.**

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни правни прописи.

**Члан 12.**

Евентуалне неспоразуме у примени овог Уговора стране ће решавати споразумно, а уколико се не споразумеју прихватају надлежност стварно надлежног суда у Нишу.

**Члан 13.**

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

**ПРОДАВАЦ КУПАЦ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Аеродроми Србије д.о.о. Ниш**

**директор**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Михајло Здравковић, мастер економиста**

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

**УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ**

**Опрема за преглед обезбеђивања, партија 4 – Ручни метал детектори са тест узорцима**

**Закључен између:**

1. Аеродроми Србије д.о.о. Ниш, ул. Ваздухопловаца 24, Ниш које заступа директор, Михајло Здравковић, рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код банке Поштанска Штедионица, ПИБ 109362109, матични број 21168734 (у даљем тексту: Купац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:

Спроведен поступак јавна набавка број: **26/2020 чији је предмет „ Опрема за преглед обезбеђивања, партија 4 – Ручни метал детектори са тест узорцима“.**

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача заведена код Купца под бројем.............дана...............(попуњава Купац)

**Члан 1**.

Овим Уговором уређују се права, обавезе и одговорности Купца и Продавца у погледу купопродаје Ручни метал детектори са тест узорцима, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе.

Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој спецификацији из Конкурсне документације (у даљем тексту: Техничка спецификација) и прихваћеној Понуди Продавца деловодни број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године (у даљем тексту: Понуда).

Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Продавац дао у Понуди.

Јединична цена по комаду је одређена у понуди и износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Укупна уговорена цена износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара без ПДВ-а, на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP) односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, на паритету\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DDP)

Уговорена цена је фиксна и непроменљива и обухвата све трошкове које Продавац има приликом реализације овог уговора.

**НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 3.**

Купац је дужан да Продавцу плати уговорену цену у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, а на основу документа који испоставља Продавац, а којим је потврђена испорука добара и након достављања 1 (jедне) менице за отклањање грешака у гарантном року у складу са Конкурсном документацијом и овим Уговором.

Под исправно исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање.

Исправно сачињена фактура и обострано потписани записник о квантитативном и квалитативном пријему представљају основ за плаћање уговорене цене.

**НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**Члан 4.**

Рок за испоруку добара је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора.

Опрема за обављање прегледа обезбеђивања која се инсталира након  1. октобра 2020. године, мора да има ознаку „печат ЕУ“ или „печат ЕУ (у поступку)“ у складу са одредбама Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству Републике Србије (члан 221.Закона о ваздушном саобраћају РС).

Продавац је дужан да у року из става 1. овог члана испоручи Ручни метал детектор са тест узорцима, да га постави на локацију у складу са упутством Купца, изврши све припремне радње неопходне за функционисање уређаја.

Место испоруке: Аеродром Ниш, ул.Ваздухопловаца 24, Ниш.

Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања добара, и преноса до просторија Купца, као и сва потребна одобрења/решења надлежних органа за ову предметну јавну набавку падају на терет Продавца.

**Члан 5.**

Продавац је дужан да након испоруке добара, у седишту Купца спроведе теоретско-практичну обуку за највише 50 запослених лица код Купца, коришћењем испорученог ручног метал детектора.

Продавац је у обавези да за обучена лица Купца изда потврде о успешно завршеној обуци за рад на предметним ручним метал детекторима.

Трошкови обуке обухваћени су ценом из члана 2. овог уговора.

**Члан 6.**

Уколико Продавац не испоручи добра у року одређеном у члану 4. став 1. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Купца, нити услед дејства више силе, дужан је да за сваки дан задоцњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 2,5% од укупне цене без ПДВ, с тим да укупан износ уговорне казне за задоцњење не може прећи 10% укупне цене без ПДВ из члана 2. став 2. овог уговора.

Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана истека уговореног рока испоруке и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене без ПДВ.

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете.

У случају да је кашњење у испоруци добара дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1. овог члана, Купац може раскинути уговор и наплатити депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла.

**КОНТРОЛА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА**

**Члан 7.**

Након испоруке добара, а приликом пријема добара, квалитативну и квантитативну контролу извршиће представник Купца, у присуству представника Продавца, о чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему, који обострано потписују представник Купца и Продавца.

Уколико се приликом испоруке добара установи било какав квантитативни или квалитативни недостатак, односно неисправност, Купац је дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га Продавцу, а Продавац се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету отклони најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Ако у року из става 2. овог члана Продавац не може да отклони недостатке констатоване у Записнику о рекламацији, Купац има право да наплати средство обезбеђења за добро извршење посла.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 8.**

У року од 7 дана од дана закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих

својих уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оверена печатом и потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ **10% од вредности уговора из члана 2.** без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.

Меницa се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца из овог уговора. Менице се не могу вратити Продавцу пре истека рока за испуњење обавеза, осим уколико је Продавац у целости испунио своје обавезе.

У тренутку испоруке добара, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оверена печатом и потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ *у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока рока*

**ГАРАНТНИ РОКОВИ**

**Члан 9.**

Гарантни рок за испоручена добра је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана пуштања у рад.

Продавац је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.

Продавац се обавезује да ће у току гарантног периода, након пријаве квара, извршити утврђивање квара и то у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сати (не може бити дужи од 48 сати) од пријаве квара од стране Купца. За интервенције које захтевају сервис у радионици (изван локације купца) у гарантном року, изабрани понуђач је у обавези да обезбеди заменски уређај истих или бољих карактеристика и сноси све трошкове транспорта.

Рок за отклањање квара је максимум 7 (седам) дана од дана утврђивања квара.

Продавац је дужан да у гарантном року обезбеди сервис са уградњом оригиналних резервних делова.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 10.**

Овај уговор се закључује на одређено време, и то до обостраног извршења уговорених обавеза.

**Члан 11.**

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни правни прописи.

**Члан 12.**

Евентуалне неспоразуме у примени овог Уговора стране ће решавати споразумно, а уколико се не споразумеју прихватају надлежност стварно надлежног суда у Нишу.

**Члан 13.**

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

**ПРОДАВАЦ КУПАЦ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Аеродроми Србије д.о.о. Ниш**

**директор**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Михајло Здравковић, мастер економиста**

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

***VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **Опреме за преглед обезбеђивања, партија/е\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* бр. 26/2020**, наручиоца „Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.1. и*  *2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 1 и 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке **Опреме за преглед обезбеђивања, партија/е\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* бр. 26/2020**, наручиоца „Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде *(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) и* гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

**ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДА**

**ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште – адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У месту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица,

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

Предајемо вам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бланко соло меницу и овлашћујемо “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица, као Повериоца, да предату меницу серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може попунити на износ од **10 %** од укупне вредности понуде **на име озбиљности понуде** за јн бр. **26/2020** чији је предмет **набавка Опреме за преглед обезбеђивања*,* партија/е бр*.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* бр.26/2020**, што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а.

Овлашћује се “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП

**XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

**ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

**ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште – адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У месту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица,

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

Предајемо вам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бланко соло меницу и овлашћујемо “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица, као Повериоца, да предату меницу серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може попунити на износ од **10 %** од укупне вредности понуде **на име доброг извршења посла** за јн бр. **26/2020** чији је предмет **набавка Опреме за преглед обезбеђивања*,* партија/е бр*.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* бр.26/2020**, што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а.

Овлашћује се “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП

**XIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

**ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

**ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште – адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У месту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица,

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

Предајемо вам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бланко соло меницу и овлашћујемо “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица, као Повериоца, да предату меницу серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може попунити на износ од **10 %** од укупне вредности понуде **на име отклањања грешака у гарантном року** за јн бр.**26/2020** чији је предмет **набавка Опреме за преглед обезбеђивања*,* партија/е бр*.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***, што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а.

Овлашћује се “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 840-0000000601723-32 код Управе за Трезор и 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП

**XIVаИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА НАВЕДЕНИХ У ОПИСУ ДОБАРА ПРЕДВИЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У ПОГЛАВЉУ II ЗА ЈН 26/2020**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да добро које нудим у поступку јавне набавке чији је предмет „**Опреме за преглед обезбеђивања, партија 1 – Рендген уређај за преглед пртљага и ствари која лица носе са собом*,* јн бр. 26/2020**“*,* има доле наведене техничке карактеристике:

**И З Ј А В У**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техничке карактеристике уређаја** | **тражено** | **понуђено** |
| Аутоматско откривање опасних и забрањених предмета и материја и аутоматско детектовање експлозива у течностима | да | ДА/НЕ |
| Стандард: минимум *EU LEDS standard 3 type C* (доставити копију сертификата *ECAC*-a, као доказ за испуњењеност стандарда)  (доставља се приликом подношења понудe) | да | ДА/НЕ |
| Налази се на листи одобрених уређаја од стране *ECAC*-a | да | ДА/НЕ |
| Могућност будуће надградње на *ECAC EDS Cabin Baggage C1* стандард | да | ДА/НЕ |
| Димензије отвора тунела минимум | 600 x 400mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Максималне димензије уређаја (Дужина x Ширина x Висина) | 2300mm – 2500mm x 1100mm – 1450mm x 1200mm – 1500mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Тежина уређаја (максимум) | 900kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Висина покретне траке | 600 - 850mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Брзина покретне траке (минимум) | 0.2m/s | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m/s |
| Максимална оптерећеност покретне траке | 160kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Број генератора | 2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Волтажа аноде генератора | минимум 160kV | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kV |
| Истовремен приказ две слике (из два различита угла) на два различита монитора | да | ДА/НЕ |
| Резолуција (детекција жице) | Стандард мин 39AWG  типично мин 40AWG | \_\_\_\_\_\_\_\_ AWG |
| Продорност (челик) | Минимум 35mm  пожељно 37mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Екстерна доза зрачења | <1µSv/h | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ µSv/h |
| Без потребе загревања, одмах 100% спреман за рад | да | ДА/НЕ |
| Загарантована сигурност филма до ISO 1600 (33DIN) | да | ДА/НЕ |
| Напајање уређаја | 100-240VAC +10%/-20%, 50-60Hz +-3Hz | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ VAC  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Hz |
| Радна температура | 0-40̊ C | \_\_\_\_\_\_\_\_ C |
| Ниво буке | < 70dB | \_\_\_\_\_\_\_\_ dB |
| Обавезне функције:  -Функција аутоматског обележавања сумњивих делова пртљага,  -Функција контрастне оптимизације слике,  -Електронска континуална зум функција,  -Review функција,  Слободно програмирајуће приоритетне функције | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Функције за анализу слика:  -функција варирања или континуалне промене контраста  -функција приказа само органских материја  -функција приказа само неорганских материја  - функција са којом се побољшава контраст у делу слике где је велика апсорпција зрачења  - црно-бели приказ рендгенске слике  - функција приказивања рендгенске слике у негативу | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Показатељи на монитору:  -датум /време,  -Бројач пртљага,  -Кориснички ИД оператера,  -Приказ оперативног режима рада | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Koнекција преко USB 2.0 | да | ДА/НЕ |
| Аутоматско меморисање прегледаних слика - архивирање (минимум 90.000 слика) | да | ДА/НЕ |
| Најмање 3 прекидача за хитно заустављање (emergency stop). Један на управљачкој тастатури и по један на улазу и излазу тунела | да | ДА/НЕ |
| Светлосни индикатори који показују када је уређај у функцији | да | ДА/НЕ |
| Генератори се активирају сензором на уласку односно изласку из тунела (пролазом пртљага кроз тунел уређаја) | да | ДА/НЕ |
| Интегрисано или екстерно UPS напајање | да | ДА/НЕ |
| TIP библиотека са минимум1000 слика, од тога:   * Минимум 250 различитих опасних предмета, сваки из више различитих углова. * Библиотека садржи следећи састав слика:   -65% IED (импровизоване експлозивне направе);  -15% ватрена оружја;  -15% ножеви;  -5% осталих недозвољених материја и средстава. | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Приступ TIP систему уз помоћ лозинке | да | ДА/НЕ |
| TIP систем приказује поруку оператеру када:   * Када је оператер реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета * Када оператер није реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета * Када је оператер реаговао, а није било пројекције виртуелног приказа опасног предмета * При неуспелом покушају пројекције виртуелног приказа опасног предмета   Приликом приказивања поруке, иста не треба да прекрива приказ торбе или пошиљке на монитору (типично у дну приказа на монитору). Време трајања приказа поруке треба да буде подесиво. У случајевима под 1 и 2, порука се приказује заједно са виртуелним приказом опасног предмета. | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Додатна опрема:  -Два Монитора 19”  Подесивa Ролер трака од мин 250цм на улазу у тунел  Подесивa Ролер трака мин 250цм на излазу из тунела | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Стандардни тест узорак са одговарајућом посудом (за верификацију LEDS система) | да | ДА/НЕ |
| Пратећа техничка документација на српском и енглеском језику:  *Opertors Manual*  *Supervisors manual* | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Гаранција минимум 24 месеца  (од дана пуштања у рад) | да | ДА/НЕ |
| Уређај мора бити нов и произведен 2020. године | да | \_\_\_\_\_\_\_ године |
| Уређај мора да испуњава важеће међународне стандарде у вези зрачења (ICRP 103, 21 CFR 1020.40, EURATOM Guidlines), што се доказује изјавом произвођача опреме  (доставља се приликом подношења понудe) | да | ДА/НЕ |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези безбедности употребе и електромагнетне компатибилности понуђеног уређаја (EC), што се доказује декларацијом о усаглашености произвођача (DoC)  (доставља се приликом подношења понудe) | да | ДА/НЕ |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези детекције, што се доказује копијом сертификата акредитационог тела, одобреног од стране ECAC  (доставља се приликом подношења понудe) | да | ДА/НЕ |
| Инсталација опреме, стручни преглед инсталиране опреме, калибрација, пуштање у рад уређаја на лицу места од стране овлашћених сервисера за ту опрему. | да | ДА/НЕ |
| Теоретска и практична оператерска и супервизорска обука (за највише 20 особа) у трајању од најмање 2 дана, на лицу места на  Аеродрому „Константин Велики“ у Нишу | да | ДА/НЕ |

Датум и место Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА: У колонама у којима за одређене техничке карактеристике треба заокружити ДА/НЕ) понуђач је у обавези да за сваку ставку за коју је то предвиђено, заокружи да ли добро које нуди поседује или не поседује наведене техничке карактеристике, а за остале ставке мора уписати вредности које нуди.**

**XIVбИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА НАВЕДЕНИХ У ОПИСУ ДОБАРА ПРЕДВИЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У ПОГЛАВЉУ II ЗА ЈН 26/2020**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да добро које нудим у поступку јавне набавке чији је предмет „**Опреме за преглед обезбеђивања, партија 2 – Рендген уређај за преглед обезбеђивања предатог пртљага*,* јн бр. 26/2020**“*,* има доле наведене техничке карактеристике:

**И З Ј А В У**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техничке карактеристике** | **Тражено** | **Понуђено** |
| Намена – рендген уређај са сликом из два угла (Dual View), намењен прегледу обезбеђивања предатог пртљага, као и робних и поштанских пошиљки мањих димензија. | да | ДА/НЕ |
| Испуњава захтеве од стране ECAC из оба правца зрачења (погледа), употребом стандардног тест узорка (ECAC STP) | да | ДА/НЕ |
| Испуњава захтеве од стране TSA за преглед обезбеђивања робе и поште (уређај мора бити на важећој TSA листи квалификованих рендгенских уређаја за контролу карго пошиљака (*TSA Air Cargo Screening Technology List (ACSTL)*) | да | ДА/НЕ |
| Димензије тунела (минимум) | 1000mm x 1000mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Максималне димезије уређаја (дужина x ширина x висина) | 3600 mm x  1800 mm x  2000 mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm x  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm x  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Тежина уређаја (максимална) | 1500kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Висина траке уређаја | < 760mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| Максимална оптерећеност траке (равномерно распоређена) | Мин 200kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| Брзина покретне траке | Мин 0,2 m/s | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m/s |
| Број рендгенских генератора | 2 | ДА/НЕ |
| Правац зрачења генератора | * Одоздо на горе * Са стране | ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Волтажа аноде (минимум) | 160kv | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kv |
| Ниво буке | <70dB | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dB |
| Приказ пројекције предмета на два различита монитора из два различита угла | да | ДА/НЕ |
| Уређај 100% спреман,  без загревања | да | ДА/НЕ |
| Резолуција (детекција жице), из оба правца, употребом ECAC STP, постављањем тест кофера на покретну конвејер траку) | Мин 38 AWG (0,10mm),  из оба правца  (стандардно) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ AWG  ДА/НЕ |
| Продорност (челик), из оба правца, употребом ECAC STP, постављањем тест кофера на покретну конвејер траку) | мин 35mm,  из оба правца  (стандардно) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  ДА/НЕ |
| Доза зрачења при прегледу | ≤ 3.5 µSv | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ µSv |
| Заштита филма ISO1600 (33 DIN) | да | ДА/НЕ |
| Радна температура | 0 - 40̊ C | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C |
| Влажност ваздуха | 10 – 90%, без кондензације | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| Степен заштите система | IP20 | ДА/НЕ |
| Напајање | 220V +/- 15%, 50-60Hz + 3Hz | \_\_\_\_\_\_\_\_ V  \_\_\_\_\_\_\_\_ Hz |
| **Обавезне функције:**  -Функција контрастне оптимизације слике,  -Аутоматска функција обележавања сумњивих делова пртљага (тешко продорних области високе абсорбције)  -Електронска континуална зум функција до мин 64x,  -Review funkcija, приказ најмање 8 претходно прегледаних слика  -Слободно програмирајуће приоритетне функције на управљачкој тастатури оператера | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Показатељи на монитору:  -Датум / време,  -Бројач пртљага,  -Кориснички ИД оператера,  -Приказ оперативног режима рада | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| **Додатне оператерске функције за обраду рендгенске слике:**  -варирања или континуалне промене контраста**,**  **-**функција са којом се побољшава контраст у делу слике где је велика апсорпција зрачења,  -функција елиминације лаких или органских материјала са рендгенске слике,  -функција елиминације неорганских материјала са рендгенске слике,  -црно-бели приказ рендгенске слике**,**  -функција приказивања рендгенске слике у негативу | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Уграђен систем пројекција слика претећих предмета намењен за обуку и контролу рада оператера (TIP-Threat Image Projection) | да | ДА/НЕ |
| Приступ TIP систему помоћу шифре | да | ДА/НЕ |
| Инсталирани TIP систем би тебало да прикаже поруку оператеру у следећим случајевима:  1) када је оператер реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета;  2) када оператер није реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета;  3) када је оператер реаговао, а није било пројекције виртуелног приказа опасног предмета; и  4) при неуспелом покушају пројекције виртуелног приказа опасног предмета који је оператер уочио.  Приликом приказивања поруке, иста не треба да прекриваприказ торбе или пошиљке на коју се односи.  Време приказа поруке подесиво.  У случајевима наведеним под а и б , порука треба да се приказује заједно са виртуелним приказом опасног предмета. | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Уређај мора да има најмање три (3) тастера за хитно заустављање (*emergency stop*): један на управљачкој тастатури оператера и по jедан на улазу и излазу тунела уређаја | да | ДА/НЕ |
| Рендген уређај има светлосне индикаторе, који показују када је генератор у функцији | да | ДА/НЕ |
| Конекција преко USB 2.0 | да | ДА/НЕ |
| Систем за архивирање (снимање) претходно прегледаних објеката, минимум 90.000 слика | да | ДА/НЕ |
| Уграђена TIP библиотека забрањених и претећих предмета са минимум:  -1000 виртуелних приказа опасних предмета , од чега:  најмање 250 различитих опасних предмета, при чему сваки опасни предмет треба да буде снимљен из више различитих углова;  најмање 250 различитих виртуелних приказа предмета који су забрањени за Air Cargo транспорт, од којих:  100% импровизоване експлозивне направе (IED). | да | ДА/НЕ |
| TIP Библиотека може да се ажурира и да се допуњава новим сликама | да | ДА/НЕ |
| Додатна опрема:  -Монитори: мин 21” (2kom)  -UPS Уређај за непрекидно напајање ел.енергијом и корекцију напона  -Стандардна тест торба за конвенционални рендген уређај за предати пртљаг.  -Тест торба мора бити одобрена од стране „ECAC”.  -Моторизована Ролер трака дужине од мин 100 цм на улазу у тунел која повезује трнспортну траку долазећег пртљага и прихватну траку рендген уређаја. Трака мора да има могућност подешавања у односу на напред наведене траке, за рад под угом до 45 степени.  -Подесивa Ролер трака мин 250 цм на излазу из тунела | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Техничко упутство за употребу и одржавање уређаја, Оператерско упутство, Упутство за супервизоре, у по 2 примерка, на српском / енглеском језику | да | ДА/НЕ |
| Теоретска и практична обука оператера, укључујући и практичну обуку за рад на предметном уређају (за највише 20 особа).  Теоретска и практична обука за супервизоре | да | ДА/НЕ |
| Гарантни рок минимум 24 месеца од тренутка пуштања у рад | да | ДА/НЕ |
| Уређај мора бити нов и произведен 2020. године | да | ДА/НЕ |
| Уређај мора да испуњава важеће ЕУ стандарде у вези зрачења  (ICRP 103, 21 CFR 1020.40, EURATOM Guidlines или еквивалент), што се доказује изјавом произвођача опреме  (доставља се приликом подношења понудe) | да | ДА/НЕ |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези детекције, што се доказује копијом сертификата акредитационог тела, одобреног од стране ECAC  (доставља се приликом подношења понудe) | да | ДА/НЕ |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези безбедности употребе и електромагнетне компатибилности понуђеног уређаја (EMC), што се доказује декларацијом о усаглашености произвођача (DoC)  (доставља се приликом подношења понудe) | да | ДА/НЕ |

Датум и место Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА: У колонама у којима за одређене техничке карактеристике треба заокружити ДА/НЕ) понуђач је у обавези да за сваку ставку за коју је то предвиђено, заокружи да ли добро које нуди поседује или не поседује наведене техничке карактеристике, а за остале ставке мора уписати вредности које нуди.**

**XIVвИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА НАВЕДЕНИХ У ОПИСУ ДОБАРА ПРЕДВИЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У ПОГЛАВЉУ II ЗА ЈН 26/2020**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да добро које нудим у поступку јавне набавке чији је предмет „**Опреме за преглед обезбеђивања, партија 3 – Метал детектор врата (МДВ) са тест узорцима*,* јн бр. 26/2020**“*,* има доле наведене техничке карактеристике:

**И З Ј А В У**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техничке карактеристике уређаја** | **тражено** | **понуђено** |
| МДВ реагују на одређене металне предмете појединачно или у комбинацији | да | ДА/НЕ |
| МДВ поседују визуелне и звучне аларме | да | ДА/НЕ |
| МДВ поседују визуелни индикатор који показује када је опрема у функцији | да | ДА/НЕ |
| МДВ поседују звучни индикатор уколико дође до престанка напајања електричном енергијом | да | ДА/НЕ |
| Код појаве аларма истовремено се активирају и звучни и визуелни аларми. | да | ДА/НЕ |
| Звук аларма минимум 85db мерено на растојању од 1m | да | ДА/НЕ |
| Средства за подешавање осетљивости МДВ и других параметара заштићена физички и додатно лозинком са минимум 4 карактера. | да | ДА/НЕ |
| Минимум 2 нивоа приступа преко лозинке | да | ДА/НЕ |
| Могућност додатног подешавања осетљивости у различитим зонама. | да | ДА/НЕ |
| Могућност подешавања интензитета звучног аларма. | да | ДА/НЕ |
| Визуелни показатељи на сва 4 угла МДВ (два на улазу, два на излазу. Лево и десно) у читавој висини отвора МДВ који јасно приказују у којој зони се налази забрањени предмет. | да | ДА/НЕ |
| Производе звучни и визуелни сигнал по одређеном проценту лица која пролазе кроз МДВ, а не носе забрањене предмете („рандом аларм“). | да | ДА/НЕ |
| Могућност подешавања процента „рандом аларма” у опсегу од 0 – 100% | да | ДА/НЕ |
| Уређај поседује бројач колико је лица прошло кроз отвор МДВ, посебно за један и други смер проласка | да | ДА/НЕ |
| МДВ реагују на предмет независно у ком се делу унутар МДВ предмет налази. | да | ДА/НЕ |
| Висок ниво толеранције на друге изворе сметњи. | да | ДА/НЕ |
| МДВ имају способност аутоматског подешавања при инсталацији (*„self installation”*) у односу на околину. | да | ДА/НЕ |
| МДВ поседују способност аутоматске калибрације без потребе за додатном рекалибрацијом и превентивним сервисима | да | ДА/НЕ |
| МДВ поседују способност само-дијагностике која сигнализира када врата нису исправна. | да | ДА/НЕ |
| Минимум 20 различитих зона по вертикали у целој висини отвора МДВ. | да | ДА/НЕ |
| Минимум 3 хоризонталне зоне  (лева, централна и десна) | да | ДА/НЕ |
| МДВ испуњавају минимум *EU standard 2* који се користи у цивилном ваздухопловству што се доказује изводом/извештајем акредитоване ECAC лабараторије о испуњености ECAC стандарда  (доставља се приликом подношења понудe) | да | ДА/НЕ |
| МДВ омогућавају одабир стандарда без потребе за додатним подешавањима | да | ДА/НЕ |
| МДВ имају могућност умрежавања и праћења стања уређаја у реалном времену | да | ДА/НЕ |
| Интегрисана МДВ камера, са могућношћу снимања, складиштења и накнадног прегледавања видео записа током проласка кроз МДВ, са информацијама интензитета аларма током проласка кроз МДВ | да | ДА/НЕ |
| Централизовано праћење и снимање свих пролазака / транзита уз могућност аутоматског приказа последњег активираног аларма, са детаљним информацијама о разлогу и нивоу аларма, као и аутоматско извештавање у вези свих транзита и аларма. | да | ДА/НЕ |
| МДВ имају могућност надоградње додатне опреме у циљу детекције забрањених и радиоактивних материјала. | да | ДА/НЕ |
| Минималне унутрашње димензије уређаја (Ширина x Висина) | 70x200 цм | \_\_\_\_\_\_\_ x\_\_\_\_\_\_\_\_\_ цм |
| МДВ имају могућност постављања камере која снима проласке кроз иста | да | ДА/НЕ |
| Напајање 100-240V -10/+15% | да | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ V |
| Рад на температури -20 до +70 ºC | да | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ºC |
| Рад без кондензације при влажности од 0-90% | да | ДА/НЕ |
| Интегрисано или екстерно UPS напајање |  | ДА/НЕ |
| Додатна опрема:   * Уз свака МДВ по један стандардни тест узорак (*standard test piece*) за верификацију усаглашености уређаја са *ECAC standard 2* * Инсталирана камера за снимање видео записа током проласка кроз МДВ, са пратећом software пакетом и додатном опремом * 1 Сет стандардних тест предмета (Test samples kit) који садржи више различитих стандардних тест предмета за провру важећих стандарда у цивилном ваздухопловству (минимум садржи ECAC standard 1, 2 и 3). Уз сет долази и детаљно упутство за процедуру верификације као и сертификат да су предмети стандардизовани. | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Упутство за употребу и техничко упутство на енглеском и српском језику | да | ДА/НЕ |
| Гаранција минимум 24 месеца  (од дана пуштања у рад) | да | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеца |
| МДВ морају бити нова, некорићена и произведена 2020. године. | да | ДА/НЕ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године |
| МДВ морају бити безбедна по здравље лица и нешкодљива за носиоце пејсмејкера, апарата за срце, дефибрилатора, неуролошких стимулатора и сл.  Као доказ доставити:   * Сертификат о усаглашености (*Decleration of conformity*) за понуђени уређај, издат од стране произвођача, у вези нешкодљивости излагања лица електромагнетном зрачењу и Сертификат o електромагнетној компатибилности производа (*CE-EMC*) са преводом на српски језик. * Сертификат о безбедности производа издат од акредитоване лабораторије за испитивање електро-магентног зрачења у ЕУ, са преводом на српски језик.   (доставља се приликом подношења понудe) | да | ДА/НЕ  ДА/НЕ |
| Инсталација опреме, стручни преглед инсталиране опреме, калибрација, пуштање у рад уређаја на лицу места од стране овлашћених сервисера за ту опрему. | да | ДА/НЕ |
| Теоретска и практична обука оператера, укључујући и практичну обуку за рад на предметном уређају (за највише 50 особа).  Теоретска и практична обука за супервизоре | да | ДА/НЕ |
| Приликом инсталације и калибрације опреме на позицији коју одреди купац, понуђач је у обавези да изврши верификацију стандарда у складу са траженим EУ стандардом у погледу нивоа осетљивости и детекције.  На основу верификације издаје извештај о верификацији и калибрацији МДВ који садржи серијски број МДВ, датум, време и локацију на којој су постављена, као и да ли испуњавају стандард 2. | да | ДА/НЕ |

Датум и место Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА: У колонама у којима за одређене техничке карактеристике треба заокружити ДА/НЕ) понуђач је у обавези да за сваку ставку за коју је то предвиђено, заокружи да ли добро које нуди поседује или не поседује наведене техничке карактеристике, а за остале ставке мора уписати вредности које нуди.**

**XIVгИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА НАВЕДЕНИХ У ОПИСУ ДОБАРА ПРЕДВИЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У ПОГЛАВЉУ II ЗА ЈН 26/2020**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да добро које нудим у поступку јавне набавке чији је предмет „**Опреме за преглед обезбеђивања, партија 4 – Ручни метал детектори са тест узорцима*,* јн бр. 26/2020**“*,* има доле наведене техничке карактеристике:

**И З Ј А В А**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техничке карактеристике уређаја** | **тражено** | **понуђено** |
| Потпуно мобилан метал-детектор | да | ДА/НЕ |
| Напајање преко пуњивих батерија | да | ДА/НЕ |
| Пуњиве батерије комерцијално доступне  (АА, ААА, 9V и сл.) | да | ДА/НЕ |
| Реагује на предмете који садрже гвожђе али и друге легуре метала | да | ДА/НЕ |
| Звук аларма се јавља када се детектором пређе преко предмета без кашњења | да | ДА/НЕ |
| Врсте аларма: звук, визуелни, вибрација | да | ДА/НЕ |
| Визуелни показатељ да је уређај у функцији | да | ДА/НЕ |
| Визуелни показатељ стања батерије | да | ДА/НЕ |
| Визуални показатељ радног режима | да | ДА/НЕ |
| Могућност подешавања осетљивости уређаја | да | ДА/НЕ |
| Висок ниво толеранције на друге изворе сметњи | да | ДА/НЕ |
| Максималне димензије уређаја (Дужина x Ширина x Висина) | 400x100x50mm | \_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_x  \_\_\_\_\_\_\_\_mm |
| Уређај са батеријом није тежи од 450 грама | да | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ гр |
| Напајање/пуњач са исправљачем 100-240V, 50-60Hz са каблом.  ( EU стандард или одговарајући адаптер) | да | \_\_\_\_\_\_\_V, \_\_\_\_\_\_Hz |
| Уз уређај се добија стандардни тест узорак за проверу стандарда уређаја | да | ДА/НЕ |
| Упутство за употребу и техничко упутство на енглеском и српском језику | да | ДА/НЕ |
| Гаранција минимум 24 месеца  (од дана пуштања у рад) | да | \_\_\_\_\_\_ месеци |
| Уређаји морају бити нови и произведеин у 2020. години | да | \_\_\_\_\_\_\_година |
| Инсталација опреме, стручни преглед инсталиране опреме, калибрација, пуштање у рад уређаја на лицу места од стране овлашћених сервисера за ту опрему. Писани извештај о исправности и пуштању у рад уређаја. | да | ДА/НЕ |
| Теоретска и практична обука оператера, укључујући и практичну обуку за рад на предметном уређају (за највише 50 особа).  Теоретска и практична обука за супервизоре | да | ДА/НЕ |

Датум и место Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА: У колонама у којима за одређене техничке карактеристике треба заокружити ДА/НЕ) понуђач је у обавези да за сваку ставку за коју је то предвиђено, заокружи да ли добро које нуди поседује или не поседује наведене техничке карактеристике, а за остале ставке мора уписати вредности које нуди.**